|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modul |  | Anforderungen Befestigungspunkte |
| Lichtmodul (4x)  2x pro Fahrtrichtung | Beinhaltet: Scheinwerfer, Rückleuchten, Bremsleuchten, Blinker | * Höhe mind. 400mm * Je am äußersten Ende des Fahrzeugs (wenn nicht möglich bitte Bescheid geben, mit Abstand zur Außenkante) * Abstand zwischen den Modulen pro Fahrtrichtung: so weit wie möglich, mind. 360mm (gerne aber ganz außen) * Bohrung für M6 schraube vorsehen |
| Unterbodenbeleuchtung |  | Aktueller Plan: LED Klebestreifen am Chassis 🡪 Keine benötigten Löcher |
| Hupe |  | Einbauort am Chassis egal, Maße der Hupe bitte dem Bild entnehmen. |
| Elektronikbox | (Raspberry/Relais) | Aktuell: 20x11x8 cm. Einbauort egal. Befestigung mittels 2x M6. |

Lichtsystem Montagepunkte Chassis